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(Für jedes Gerät ein Formular ausfüllen)

	Auftraggeber
	

	Name
	

	Telefon
	

	E-Mail
	
	Datum
	



	Kalibriergegenstand

	Modellbezeichnung
	Seriennummer

	
	



	Werks-Kalibrierung
ISO 9001 konformer Kalibrierschein
im Bereich 100 bis 10000 μW/cm² und 5 lx bis 2000 lx
Die relative erweiterte Messunsicherheit beträgt bis zu 9 % für Bestrahlungsstärke und bis zu 5 % für Beleuchtungsstärke.

	
	Kalibrierung Bestrahlungsstärke bei 365 nm
Messpunkte: 300, 1000, 2000, 4000, 8000 µW/cm²

	
	Kalibrierung Beleuchtungsstärke
Messpunkte: 20, 200, 2000 lux

	Zusätzliche oder abweichenden Messpunkte:

	UV-A
	

	LUX
	



	Justierung

	Wenn Sie einer Justage im Bedarfsfall zustimmen, kreuzen Sie dies bitte an. Es wird nur justiert, wenn die Messabweichung größer als 5% ist. Wir justieren nicht ohne Kundenzustimmung aus Qualitätssicherungsgründen, auch wenn die Messabweichung größer als 5% ist.

	
	Keine Justierung gewünscht

	
	Justierung gewünscht

	
	Justierung ohne Erfassung der Eingangswerte

	
	Justierung mit Erfassung der Eingangswerte (zusätzliche Kosten)



ODER (nächste Seite):


	DAkkS-Kalibrierung
ISO/IEC 17025 konformer Kalibrierschein
im akkreditierten Bereich 100 bis 10000 μW/cm² und 5 lx bis 2000 lx
Die relative erweiterte Messunsicherheit beträgt bis zu 7,5% für Bestrahlungsstärke und bis zu 3,3 % für Beleuchtungsstärke.

	
	Kalibrierung Bestrahlungsstärke bei 365 nm
Messpunkte: 300, 1000, 2000, 4000, 8000 µW/cm²

	
	Kalibrierung Beleuchtungsstärke
Messpunkte: 20, 200, 2000 lux

	Zusätzliche oder abweichenden Messpunkte:

	UV-A
	

	LUX
	

	

	Vereinbarung zur Bewertung einer DAkkS-Kalibrierung (Konformitätsaussage gemäß ILAC-G8)
Sollten wir von Ihnen keine Antwort erhalten wird keine Konformitätsbewertung durchgeführt.

	UV-Bestrahlungsstärke

	
	Keine Konformitätsaussage gewünscht

	
	Konformitätsaussage gewünscht

	
	Vertrauensniveau 50 % mit 5 % Toleranzgrenze (empfohlen für Luftfahrt)

	
	Vertrauensniveau 95 % mit 10 % Toleranzgrenze (empfohlen für Industrie)

	Individuelle Angabe Vertrauensniveau:
	
	Individuelle Angabe Toleranzvorgabe %:
	

	Beleuchtungsstärke

	
	Keine Konformitätsaussage gewünscht

	
	Konformitätsaussage gewünscht

	
	Vertrauensniveau 95 % mit 5 % Toleranzgrenze

	Individuelle Angabe Vertrauensniveau:
	
	Individuelle Angabe Toleranzvorgabe %:
	



	Justierung

	Wenn Sie einer Justage im Bedarfsfall zustimmen, kreuzen Sie dies bitte an. Es wird nur justiert, wenn die Messabweichung größer als 5% ist. Wir justieren nicht ohne Kundenzustimmung aus Qualitätssicherungsgründen, auch wenn die Messabweichung größer als 5% ist.

	
	Keine Justierung gewünscht

	
	Justierung gewünscht

	
	Justierung ohne Erfassung der Eingangswerte

	
	Justierung mit Erfassung der Eingangswerte (zusätzliche Kosten)
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